Concox GT03-B  
Használati útmutató a gyors beállításhoz

**1,- SIM kártya beállítása**

* Mobil telefonunkba helyezve a SIM kártyát, PIN-kódot ne kérjen.
* Rendelkezésre álljon elegendő egyenleg.
* A SIM kártyán internet elérhetőség legyen (online követéshez szükséges).
* Hívásátirányítás, és a hangposta ki legyen kapcsolva.
* SIM kártyán lévő SMS-eket töröljük.

**2,- SIM kártyát a trackerbe helyezzük.**

**3,- A feltöltött akkumulátort a trackerbe helyezzük.**

* A tracker ki - be kapcsológombját ON helyzetbe állítjuk (lámpák gyorsan villognak).
* 1-2 perc múlva üzemi állapotba kerül (lámpák szabályos, lassú 1-2mp.-es villogása).
* Kontroll lámpák üzenet információiról a részletes leírásból bővebben is tájékozódhatunk.

**A tracker funkcióinak beállítása SMS kommunikációkhoz.**

* Ilyenkor a mobiltelefonunkról küldünk SMS parancsot a trackerbe helyezett SIM kártya telefonszámára, tracker pedig mobiltelefonunkra visszaküld SMS üzenetet.
* Ügyeljünk arra, hogy pontosan a megadott karaktereket írjuk az SMS-be.
* Telefonszámot a nemzetközi szabvány szerint adjuk meg, folyamatosan írva. Magyarországon a +36 előhívót használjuk Pl.: +36201234567

**1,- A tracker gyári alapbeállításának megerősítése.**

* Telefonunkról küldött SMS parancs: **FACTORY#**
* Tracker által visszaküldött SMS: **OK**

**2,- A Tracker SOS funkciójának beállítása, riasztás a megadott telefonszámra**

* Telefonunkról küldött SMS parancs: **SOS,A,***telefonszám***#**  
  pl**.: SOS,A,+36201234567#**  akár négy telefonszámot is megadhatunk vesszővel elválasztva  
  pl**.: SOS,A,+36201234567,+36201234568,+36201234569,+36201234561#**
* A tracker által visszaküldött SMS: **OK**
* **Riasztás**: a tracker **sos** gombját legalább 3 mp.-ig nyomva tartjuk (a készülék rezgéssel jelzi az aktiválódást).
* A tracker által mobiltelefonunkra küldött SMS: **Emergency**……………
* Ha ilyenkor a trackernek nem áll rendelkezésére pozíció adat, akkor felhívja a megadott telefonszámot, vagy telefonszámokat.
* **Telefonszám törlése**: küldött SMS parancs: **SOS,D,***telefonszám***#**
* A tracker által visszaküldött SMS: **OK**

**3,- A Tracker pozíciójának lekérdezése**

* A tracker kék fényének lassú villogása jelzi, amikor megtalálta a pozicionáláshoz szükséges műholdakat. Helyzetét ekkor telefonunkról küldött SMS paranccsal tudjuk lekérdezni.
* Telefonunkról küldött SMS parancs: **URL#**
* A tracker által visszaküldött SMS: egy **Google link** a földrajzi koordinátákkal.

**4,- A Tracker Európai időzónájának beállítása**

* Telefonunkról küldött SMS parancs: **GMT,E,1 #**
* A tracker által visszaküldött SMS: **OK**

**A Tracker funkcióinak beállítása online követéshez**

**1, APN kód megadása a GPRS internetforgalom biztosításához**

* Ilyenkor fontos, hogy a Trackerbe helyezett SIM kártyán rendelkezésre álljon elegendő internet egyenleg (online követéshez szükséges).
* Telefonunkról küldött SMS parancs: **APN***,szolgáltatótól függő APN kód***#**
* pl. a Telenor hálózatban: **APN,NET#** vagy **APN,online#**
* pl. a *Vodafone* hálózatban*:* **APN,internet.vodafone.net#**
* pl. a T-Mobile hálózatban: **APN,internet#**

**2, Internet beállítása a szerverhez**

* Telefonunkról küldött SMS parancs: **SERVER,1,gt03a.goobaby.net,8827,0#**
* Tracker által visszaküldött SMS: **OK**
* Weboldal elérhetősége: <http://www.cootrack.com>

**A GT03A tracker funkcióinak beállításához részletesebb leírás letölthető honlapunkról:** <http://nyomkoveto.top5.hu/GT03A-hasznalati.docx>

ki-be kapcsoló



SOS gomb/visszajelző Led

**Technikai adatok**

|  |  |
| --- | --- |
| Méretek | 76.0 × 45.0 × 16.0 mm |
| Súly | 70g |
| Készenléti idő | 160 óra (maximum) |

[**http://nyomkoveto.top5.hu**](http://nyomkoveto.top5.hu)