**Concox GT300**

**Használati útmutató a gyors beállításhoz**

**Üzembe helyezés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót!**

**Bemutatjuk az GT300-at**

**A készülék fő jellemzője, hogy a nyomkövetésen és segélyhíváson kívül telefonbeszélgetésre is alkalmas, két beállítható telefonszámra, családi 1 és családi 2.**

**Ki-be kapcsoló gomb**



**Állapot jelző Led (piros)**

**SIM kártya és tépegység csatlakozás**

A kép és a felírat csak illusztráció

**Mode gomb**

**Családi gomb 2**

**Családi gomb 1**

**GPS vétel jelző led kék)**

**GSM jelző Led (zöld)**

**SOS gomb**

**Üzembe helyezés**

**1,- SIM kártyát a trackerbe helyezzük a tracker kikapcsolt állapotában.**

* Előtte ellenőrizzük, hogy a SIM kártya ne kérje a PIN kódot!
* Helyezzen be egy mobiltelefon SIM-kártyát a készülékbe, amíg meg nem hallja a "klikk" hangot.
* FIGYELEM: ha valamiért kivenné a SIM-kártyát, kapcsolja ki a készüléket, és eközben a tápegység se legyen csatlakoztatva!
* **Kapcsolja be a tracker készüléket** a **Ki-be kapcsoló** gomb hosszú megnyomásával. Bekapcsol a tracker, a Led fények felvillannak. (kikapcsolásnál szintén ezt a gombot nyomjuk majd meg, a készülék ekkor hangjelzés után kikapcsol.)

**2,- SMS kommunikáció az installáláshoz**

* A mobiltelefonunkról küldünk SMS parancsot a trackerbe helyezett SIM kártya telefonszámára, mintha az egy másik telefon lenne, tracker készülék az üzenetünk feldolgozása után SMS üzenetet küld vissza mobiltelefonunkra.
* ügyeljünk arra, hogy pontosan a megadott karaktereket írjuk az SMS-be.
* ha telefonszámot adunk meg, azt a nemzetközi szabvány szerint adjuk meg, folyamatosan írva. Magyarországon a 0036 előhívót használjuk Pl.:0036201234567

**3,- A Tracker SOS funkciójának beállítása, riasztás a megadott telefonszámra**

* Telefonunkról küldött SMS parancs:**SOS,A,***saját**telefonszám***#**

Például:**SOS,A,0036**201234567**#**  akár három telefonszámot is megadhatunk vesszővel elválasztva

Például:**SOS,A,0036**201234567**,0036**201234568**,0036**201234569**#**

* A tracker által visszaküldött SMS:**OK! SOS:** *és a megadott telefonszám*
* Ha szeretnénk törölni a beállított telefonszámot, akkor a küldendő SMS parancs:

**SOS,D,**saját*telefonszám***#**

**4,- Családi telefonszámok beállítása SMS üzenettel**

* Telefonunkról küldött SMS parancs:**FN,A,***családi**telefonszám***#**

Például:**FN,A,0036***201234567***#**

Kettő telefonszámot is megadhatunk vesszővel elválasztva

Például:**FN,A,0036***201234567***,0036***201234568***,#**

* A tracker által visszaküldött SMS:**OK! FN:** *és a megadott telefonszámok*
* Ha szeretnénk törölni a beállított telefonszámot, akkor a küldendő SMS parancs:

**FN,D,** *családi**telefonszám#*

* Vagy egyszerűbb, ha szeretnénk törölni a beállított telefonszámot, akkor a küldendő SMS parancs: **FN,D,1,2#**  (D a törlést jelenti, az 1,2 pedig a beállított családi telefonszámok sorszáma. Pl. ha csak a másodikat szeretnénk törölni, akkor: **FN,D,2#**)

**5,- Telefon funkció használata**

* Ha hívás érkezik a tracker készülékre, a **Családi nyomógomb** rövid megnyomásával felvesszük a telefont.
* A tracker készülék a Weboldalon, és SMS- ben is beállítható 3db **SOS** és 2db **Családi vonalról** fogad el hívást, valamint a csak Weboldalon beállítható további 15db úgynevezett **Fehér** telefonszámról.
* A **Családi nyomógomb** 1-es, vagy 2-es hosszú megnyomásával kezdeményezhetjük a hívást.
* Az **SOS nyomógomb** rövid megnyomásával szétkapcsoljuk a telefonhívást.

**5,- Monitor funkció**

* Telefonunkról küldött SMS parancs:MONITOR#
* A tracker által visszaküldött SMS:**OK!** és nemsokára hívás érkezik a telefonunkra, és hallhatjuk a tracker készülék körüli hangokat.

**4,- A Tracker Magyarországra érvényes Európai időzónájának beállítása**

* **A nyári időszámítás** szerint Telefonunkról küldött SMS parancs:**GMT,E,2#**
* A tracker által visszaküldött SMS: **OK**
* **A téli időszámítás** szerint Telefonunkról küldött SMS parancs:**GMT,E,1#**
* A tracker által visszaküldött SMS: **OK**

**3,- A Tracker pozíciójának lekérdezése**

* A tracker kék fényének lassú villogása jelzi, amikor megtalálta a pozicionáláshoz szükséges műholdakat. Helyzetét ekkor telefonunkról küldött SMS paranccsal tudjuk lekérdezni.
* Telefonunkról küldött SMS parancs:**URL#**
* A tracker által visszaküldött SMS: egy **Google link** a földrajzi koordinátákkal.

**2, Internet beállítása a szerverhez**

* Ennél a tracker készüléknél a gyártó felinstallálta az **APN** és **Server** beállításokat, azonban, ha ezt valamilyen okból elállítjuk, megváltozik, akkor szükséges azt SMS üzenettel újra programozni az alábbi módon:

**Tehát a következő *dőlt* betűs APN és SERVER beállításokat alap esetbe nem kell elvégezni!**

***APN kód megadása a GPRS internetforgalom biztosításához***

* *Telefonunkról küldött SMS parancs:****APN****,szolgáltatótól függő APN kód****#***
* *Például: a Telenor hálózatban:****APN,online#***
* *Például: a Vodafone hálózatban:****APN,internet.vodafone.net#***
* *Például: a T-Mobile hálózatban:****APN,internet#***

***SERVER adatok megadása***

* *Telefonunkról küldött SMS parancs:* ***SERVER,1,gt300.goobaby.net,8827,0#***
* *Tracker által visszaküldött SMS:* ***OK***

**A Tracker funkcióinak beállítása online követéshez**

* Ilyenkor fontos, hogy a Trackerbe helyezett SIM kártyán rendelkezésre álljon elegendő internet egyenleg (online követéshez szükséges).
* Tegyük olyan helyre a trackert ahol rálátása van a szabad égre, hagyjuk mindaddig ott, miközben a weboldalra be tudunk regisztrálni. Ez először lehet 10-20 perc, amíg a Szerver fel nem ismeri a tracker jeleit.
* Ez idő alatt a regisztrációhoz belépünk a weboldalra: <http://www.cootrack.com>
* Belépés, regisztráció: Felhasználónév az IMEI számok beírásával (csak a 15db számjegy, ami a készülék dobozán és a készüléken is rajta van)
* Jelszó 6 darab 6-os.

**5,- A Tracker aktivizálása rezgés érzékelésére SMS küldéssel**

* Telefonunkról küldött SMS parancs:**111** (ha nem a beállított telefonszámról hívjuk, akkor hibaüzenetet fogunk kapni)
* A sikeres élesítést követően a tracker által visszaküldött SMS: **Remote fortification success!**
* A sikeres élesítést követően rezgés/mozgás esetén a készülék SMS üzenetet küld az értesítési telefonszámra. A navigáció státuszától függően egy google maps linket, vagy az utolsó elnaplózott pozíciót, vagy a navigáció hiánya esetén egy figyelmeztetést.
* Hatástalanításhoz pedig a telefonunkról küldött SMS parancs:**000**
* A sikeres hatástalanítást követően a tracker által visszaküldött SMS: **Remote disarm success!**

**3,- Gombok működése**

**SOS gomb**

* Hosszan nyomva: SOS riasztás
* Röviden megnyomva hívás közben: telefonkapcsolat megszakítása

**Családi gomb 1**

* Hosszan nyomva: hívja a családi 1-es vonalat.
* Röviden nyomva, ha hívás érkezik: válasz
* Röviden nyomva beszélgetés közben: növeli a hangerőt
* Hosszan nyomva hívás közben: átvált hangszóró üzemmódba

**Családi gomb 2**

* Hosszan nyomva: hívja a családi 2-es vonalat.
* Röviden nyomva, ha hívás érkezik: válasz
* Röviden nyomva beszélgetés közben: csökkenti a hangerőt
* Hosszan nyomva hívás közben: átvált hangszóró üzemmódba

**Mode gomb**

* Röviden megnyomva kétszer egymás után: élesítés / hatástalanítás
* Hosszan nyomva: elküldi a helyzetét a platformra.

**Ki-be kapcsoló gomb**

* Hosszan nyomva: bekapcsol a tracker
* Újra hosszan nyomva: kikapcsol a tracker

**A GT300 tracker funkcióinak beállításához részletes leírás letölthető:** <http://nyomkoveto.top5.hu>

Honlapunk elérhetősége:<http://nyomkoveto.top5.hu>

Webáruházunk elérhetősége:<http://top5.hu/ocart>

Ügyfélszolgálat:<http://nyomkoveto.top5.hu/index.php?id=elerhetoseg>

**Technikai adatok**

|  |  |
| --- | --- |
| Méretek | 73.0 × 45.0 × 15.8 mm |
| Súly | 54g |
| Készenléti idő | 4 nap (maximum) |
| telefon üzem idő | 5,5 óra (maximum) |

[**http://nyomkoveto.top5.hu**](http://nyomkoveto.top5.hu)